{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":11,"rows_kept":43}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,7101600191,"气动控制阀门","D376XE75","DN200","台",2,"ISO5211","180厂部","2021-10-26"]
[2,7102100010,"气动控制阀门","D376XE69",null,"只",6,"ISO5211","180/720厂部","2021-11-11"]
[3,7101600032,"气动控制阀门","D376XE74",null,"只",4,"JB/T6375-1992","180/720厂部","2021-11-11"]
[4,7101600208,"气动开关蝶阀","Z011-A;DN350;PN16","\"阀体材质:球墨铸铁GGG-40;阀板材质;不锈钢1.4408;阀杠材质;2Cr13;阀座密件;EPDM\n连接方式;对夹;阀板工作压力;6bar;带执行机构;EB9.1-SYD双作用气缸、限位开关;SBU机械式、电磁阀;ASCO DC24V/3.0W\"","台",3,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2021-10-26"]
[5,7101600207,"气动开关蝶阀","710EB12L DN250 PN16","公称通径:DN250;阀板形状:偏心型部分球面阀板;阀体材质:SCS14A;阀板材质:SCS14A／镀硬铬;阀杆材质:SUS316;压圈:SUS316;轴承:SUS316／镀硬铬;密封环:CS／R.TFE ?;垫环:SUS316;连接方式:对夹;执行机构:63B5RB 双作用气缸;限位开关:APL-310N;电磁阀;ASCO G551A001MS","台",1,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2021-10-31"]
[6,7001600001,"气动开关蝶阀","Z011-A-10-400","对夹式;通径400;压力1MPa","台",1,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2021-10-26"]
[7,7101600202,"气动开关蝶阀","Z011-A-10-80","对夹式;通径80;压力1MPa","台",1,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2021-10-26"]
[8,7101600203,"气动开关蝶阀","Z011-A-10-250","对夹式;通径250;压力1MPa","台",2,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2021-10-26"]
[9,7101600204,"气动开关蝶阀","Z011-A-10-300","对夹式;通径300;压力1MPa","台",4,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2021-10-26"]
[10,7101600205,"气动开关蝶阀","Z011-A-10-900","对夹式;通径900;压力1MPa","台",1,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2021-10-26"]
[11,5712400018,"卧式带锯机","G42100；含电气、液压控制系统及前后两组对中夹紧装置；","含电气、液压控制系统及前后两组对中夹紧装置；","台",2,"GB/16454-2008","720厂部","2021-12-02"]
[12,5300200063,"圆柱齿轮减速机","ZSC650-IV-2i=51.7",null,"台",2,"JB/T8853-2001","物流中心","2021-10-26"]
[13,5000300131,"圆柱齿轮减速机","ZSY450-40-Ⅰ",null,"套",1,"JB/T10391-2002","原料工段","2021-10-26"]
[14,5000500082,"轧钢辊道减速机","DLK05-45DM100L2-4","带电机，电机功率3kW，辊子转速45r/min，速度约为32m/min","台",10,null,"340热轧","2021-11-26"]
[15,5710100098,"减速机","268.01SB0440-63g1","部件 i=159.9 出气孔在箱子顶部","台",2,"审核图纸","340热轧","2022-01-10","宁波东力、南高齿、马鞍山荣马、天津津成伟业、娄底鸿大、无锡万向、太重"]
[16,5501200051,"双层插板卸灰阀","DSXF-DN300;","304不锈钢","只",3,null,"烧结","2021-12-11"]
[17,7502300034,"LTX519喷嘴","LTX519，喷幅25cm;   口径0.019in","最大输出压力 1MPa;     最大喷射流1.47L/min","套",16,"GRACO","管加工厂部","2021-11-26"]
[18,5501700071,"双向可逆皮带机JHY免维护校正器（返式）","JHYJZP1000BD-B  带宽1000，长1480×宽350×高420","露天双向可逆，；包胶花纹主辊D180×1040，主托辊辊面衬胶采用复合聚氨脂材料，具有防冻、防滑、防脱落及耐磨性能，且满足当地气候温度，托辊具有防尘、防水，动作灵敏可靠，无噪音，调偏幅度大，不损伤皮带，表面胶层硬度不得低于60～70°(邵氏A型硬度)，质保期三年，质保期内无需更换任何配件。","套",2,"ZL202020201838.8","原料工段","2021-10-28"]
[19,5501700072,"双向可逆皮带机JHY免维护校正器","JHYJZP1000AD-B   带宽1000，长1370×宽270×高267","露天双向可逆，包胶花纹主辊D159/d133×375，主托辊辊面衬胶采用复合聚氨脂材料，具有防冻、防滑、防脱落及耐磨性能，且满足当地气候温度，托辊具有防尘、防水，动作灵敏可靠，无噪音，调偏幅度大，不损伤皮带，表面胶层硬度不得低于60～70°(邵氏A型硬度)，质保期三年，质保期内无需更换任何配件。","套",2,"ZL202020201838.8","原料工段","2021-10-28"]
[20,5500700052,"煤粉振动筛(不含底架)","TZSM90-240","筛面规格：900*2400mm;处理量：10-40t/h;筛孔尺寸5*5mm;振幅4±1mm;电机型号：TZD51-6C;功率：2*2.2Kw;安装倾角：15度","台",1,"审核图纸","高辅工段","2021-11-07"]
[21,5718400025,"CM340-68拧接机主钳传动部分总成","图号：120.100.00；不包括液压马达、各规格鄂板；","装配件;   1393.5Kg","套",1,"审核图纸","管加工厂部","2021-12-27"]
[22,5718400026,"CM340-68拧接机背钳传动部分总成","图号：120.200.00A；不包括扭矩传感器、各规格鄂板；","装配件;     883Kg","套",1,"审核图纸","管加工厂部","2021-12-27"]
[23,5800100033,"蝶型弹簧","20.4*40*2.25","材质；17-7-PH15-7PH17-4PH304;重量；0.01KG；","个",300,"GB/T1972-2005","180厂部","2021-10-28"]
[24,5701800027,"双孔轴端挡圈","φ60mm","Q235;配20*45止动垫片","套",30,"JB/ZQ4349-2006","89油管车丝委外","2021-10-27"]
[25,7001200001,"高压泵 H65液动除磷阀","VT-HDQ65/320Y1",null,"只",2,"GB/T13320","340热轧","2021-11-11","北京星光沃特"]
[26,5100100460,"烧结;环冷机定扭矩联轴器","TLQ42*110/48*110",null,"套",2,"GB/T3507-1983","烧结","2021-10-26"]
[27,4201700124,"机床冷却喷雾器","YS-BPV-300","带金属万向管长300mm","套",10,"GB/T24679.2-2009","340热轧","2021-10-26"]
[28,5500800033,"新型卸灰伸缩装置","HJN2106-368","散装头升降行程2000mm；散装头升降速度5m/min；散装头卸料能力100t/h;进料口直径φ273；吸尘管直径；φ108；升降机功率0.75Kw；吸尘电机功率3Kw；总功率3.75Kw","套",1,"审核图纸","高辅工段","2021-10-26"]
[29,5100100534,"联轴器","ML9-MT9-B 70*142/75*142",null,"套",30,"GB5272-1985","720厂部","2021-10-26"]
[30,6700400073,"制样粉碎机","F97-3",null,"台",2,"DZ/T0015-1991","炼钢/炼铁厂部","2021-10-11"]
[31,7001200310,"喷嘴","642.566.27","带整流器 LECHLER","只",12,"YB/T4087-1992","89热轧","2021-10-26","LECHLER"]
[32,5701400087,"桥式双排拖链","QS80*150","内高80mm;内宽150mm;L=4米;回转半径450mm;桥式双排。","根",3,"JB/T6608-93","89油管车丝委外","2021-10-26"]
[33,5500700027,"烟气炉然烧器","THL40 带烧嘴","16锰 带烧嘴","套",1,null,"高辅工段","2021-11-10"]
[34,5100100338,"联轴器弹性环","Elastic","Transitional Ring of Flexibe Cuplig N240 PBS to N","件",6,null,"340热轧","2021-10-11"]
[35,5100100536,"液力偶合器弹性梅花垫","YOXIIZ450","T10； 10 爪；聚氨酯","只",20,"CB/T1136-1995","原料工段","2021-10-26"]
[36,5501700010,"堆取料机;主动车轮组","D152.7.1","ZG45# 轮缘及与轨道接触面需做淬火处理，淬火深度10mm。(含台车架)，右安装，含开式齿轮：齿数59，Da=610，模数10，轴承座卡槽间距600，螺栓孔中心距350mm，台车架钢板厚度16mm","套",8,"审核图纸","原料工段","2021-12-11"]
[37,7001800382,"双吸离心泵","SLOW250-390A;110kw","900m3/h;扬程30m;转速;1480r/min;功率110kw","台",1,"JB/T1050-2006","炼钢厂部","2021-10-27"]
[38,7001800383,"离心水泵；转子总成","KQS N350-N19/340  H=25M","含转轴全部装配件带全套联轴器， 叶轮：铸铁，泵轴：45#钢，轴套：2Cr13，填料密封 原厂家上海凯泉","套",2,null,"180厂部","2021-10-26"]
[39,7001400005,"高压无气喷涂泵","GPQ9CA-01","压力比 32:1；气流51L/min;进气压力0.3-0.6(mpa);空气消耗量100-1000(l/min)","台",1,"JB/T8695-1998","管加工厂部","2021-10-26"]
[40,7001800238,"长轴水泵","LC/X250-32","CJ/T235-2006 391mm3/h H=34.5m 带底座 带电机75Kw","台",1,"CJ/T235-2006","炼钢厂部","2021-10-11"]
[41,7502400028,"水泵","350LT-30-6","980m3/H H=30m 不带电机","台",1,"CJ/T235-2006","340热轧","2021-11-11"]
[42,7001800388,"中开式标准双吸离心泵","SBS125-365","扬程137米，流量260立方/小时，轴功率160千瓦，转速2900,轴，轴套，叶轮均为不锈钢材质，原厂家上海申宝","台",1,"JB/T1050-2006","89热轧","2021-11-11"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}