{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":36,"n_cols":12,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[32,0,32,11],[33,0,33,11],[34,0,34,11],[35,0,35,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年3月五金类采购招标项目                                         项目编号：HGCGD22034"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"4100100342","编码器电缆","S58-L-P10-100.0","电压：AC380V;双屏蔽 线号永久标识清晰","根","1","2022-05-30","管加工厂部"]
[2,"3400300013","消防水带","65型衬里消防水带",null,"米","100","2022-05-30","能源厂部"]
[3,"7300100784","炮机破碎锤软管（SYBA43)","铠装高温高压胶管；G1/2*1550","使用温度350℃，使用寿命≥3个月","根","4","2022-05-30","高炉"]
[4,"7300100785","炮机破碎锤软管（SYB16)","铠装高温高压胶管；G3/8*1450","使用温度350℃，使用寿命≥3个月","根","4","2022-05-30","高炉"]
[5,"4000400175","高温金属标记笔","Ф24.5*150","环保无尘;耐高温800°","支","500","2022-05-30","炼钢厂部"]
[6,"7501300082","膨胀节","DN350;L=280","材质304不锈钢;其余参数附图","只","3","2022-05-30","炼钢厂部"]
[7,"6000300116","限动风机","8EB.430.63344","带电机.法兰盘及连接装置 换热功率26KW 空气流量1.6m2/s 冷却水量：7.5m3/h 工作水压0.3MPa 进水温度35℃ 出风温度40℃","套","2","2022-05-30","180厂部"]
[8,"5702400223","减速电机","ZF149-LHN200LM4P-L260315NHA-IA","按图纸协议执行","台","1","2022-05-30","180厂部"]
[9,"6600200791","TOS气缆连接线","40864061","L=7米","根","2","2022-05-30","炼钢厂部"]
[10,"4000100027","灯具","70W","LED,220V,70W,新曙光","盏","57","2022-05-30","管加工厂部"]
[11,"6000300119","顶杆小车 风机","8EB.430.63335","带电机.法兰盘及连接装置 换热功率18KW 空气流量1m2/s 冷却水量：5m3/h 工作水压0.3MPa 进水温度35℃ 出风温度40℃","套","2","2022-05-30","180厂部"]
[12,"6000200754","对旋式风机","FBDY-7.5Kw","叶轮带电机;一组两台电机(左/右旋);压力3500pa;风量18000m3/h;转速2900转/分;绝缘等级H级","台","1","2022-05-30","180厂部"]
[13,"7501400083","伸缩接头","LSVSSJA-10；DN500","DN500，压力等级：PN=1.0MPa","只","1","2022-05-30","720厂部"]
[14,"7502900168","拉拔器","SMF-50-TL125*6，配套油泵","拉力50T，额定压力63MPa，液压行程100mm，活塞杆66mm","套","1","2022-05-30","720厂部"]
[15,"7300100788","夹布输水管总成","JB65WW70000D16.1/D16.2","65通径;长度7000mm;最大工作压力10bar; 24°锥带O型圈重系列接头;两端直头;螺纹M64*2","根","6","2022-05-30","炼钢厂部"]
[16,"6000300219","主电机接线柱","M3BP315SMC4","ABB电机配件接线柱，132KW，6级接线柱原装3GZF283002-1","件","2","2022-05-30","340热轧"]
[17,"7001900058","标号油漆","TQY-1;桶/4L","附合格证；符合标准D330302G51、2382-08","桶","5","2022-05-30","180厂部"]
[18,"7001900059","标号油漆清洗剂","TQYX-1;桶/4L","附合格证；符合标准D330302G51、2382-08","桶","10","2022-05-30","180厂部"]
[19,"7502900167","砂轮轴","QMN60/650 气动内磨枪",null,"根","10","2022-05-30","180厂部"]
[20,"4100200056","硅橡胶电机引出线","JG;软铜线；标称截面 ：25mm2;  根数/线径 （mm）196/0.40；额定电压：1000V(1140V)","工作温度：-60～+200℃；导 体：裸铜线或镀锡铜绞线","米","100","2022-05-30","219厂部"]
[21,"6600100442","标准钢卷尺","JBG-20","标准钢卷尺精度为(0.03+0.03L)mm.测量范围20m，带校准证书。","把","1","2022-05-30","检验检测中心"]
[22,"6500500056","交流适配器","A411E 原装EPSON爱普生24V1.3A Photo扫描仪电源适配器","输入：220-240V 50-60HZ 0.5A 40W 输出：24V  1.3A","个","1","2022-05-30","企管和人力资源部"]
[23,"4600100090","防油橡胶手套","均码，DW-0012","防水内加绒，防油，防滑，防切割，防穿刺，耐磨性强，双层乳胶挂满。","付","100","2022-05-30","检验检测中心"]
[24,"4000801283","内六角螺栓","M8*75，42CrMo,10.9级","42CrMo,10.9级","个","500","2022-05-30","89热轧"]
[25,"4000801279","内六角螺栓","M14*35","8.8级","个","500","2022-05-30","89热轧"]
[26,"6000300227","直流电动机碳刷","EG251 2(6.25*25*40)","2(6.25*25*40)","只","50","2022-05-30","89油管车丝委外"]
[27,"6000300226","电机前端盖","DM100-4; 2.2Kw; No:1100036012/15","材质：铸钢","件","10","2022-05-30","219厂部"]
[28,"6400500850","悬挂式LED黑光灯","NX5070-5K","白光含量不大于5LUX,波长365nm，中心辐照度大于5000uw/cm2,AC100-240v 50/60HZ","台","1","2022-05-30","219厂部"]
[29,"4300700005","道口塑胶板","*","重型加厚","M2","38.5","2022-05-30","物流中心"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                          3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年3月五金类采购招标项目                                   项目编号：HGCGD22034"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}