{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":48,"n_cols":13,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[44,0,44,5],[45,0,45,6],[46,0,46,6],[47,0,47,5],[48,0,48,7]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年11月液压缸公开招标采购项目                                    项目编号：HGJY-G2023179"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,7200600081,"液压缸","2500.080.278-1 80/56-225","缸径Φ80,杆径Φ56,行程225 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","审核图纸",2,"2024-01-30","340热轧"]
[2,7200600191,"液压缸;","WG11471改;1.MFL.009.00;63/36-650","缸径Φ63,杆径Φ36,行程650 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力16MPa,试验压力20MPa 活塞密封为TPM248185-63*47*18.3*6.4，活塞杆采用格莱圈和U型密封","台","审核图纸",4,"2024-01-30","340热轧"]
[3,7200600157,"液压缸","HG-MFL-4#","63/36-650","台","JB/T10205-2000",1,"2024-01-30","340热轧"]
[4,7200600205,"液压缸;","1.MFL.018.00;40/22-20","缸径Φ40,杆径Φ22,行程20 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力16MPa,试验压力18MPa","台","审核图纸",2,"2024-01-30","340热轧"]
[5,7200100021,"液压缸","CD250A40/28-240A10/02CADMA","缸径Φ40,杆径Φ28,行程240 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",2,"2024-01-30","340热轧"]
[6,7200400040,"液压缸","YG80/45*330-F",null,"台","审核图纸",1,"2024-01-30","340热轧"]
[7,7200600195,"液压缸;","1.MFL.008.00;50/28-350","缸径Φ50,杆径Φ28,行程350 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力16MPa,试验压力21MPa 活塞采用TPM196157-50/40*11.3*4密封;活塞杆密封采用OMS-MR28/35.3*3.2加通用密封;USH00280+挡圈;28*35.5*34.5*8.7","台","审核图纸",4,"2024-01-30","340热轧"]
[8,7200600150,"中间辊道液压缸","63/45-1000","进口密封 中间铰接式油缸 缸径Φ63,杆径Φ45,行程1000 工作环境温度-20℃~140℃ 工作压力14MPa,试验压力21MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封 伸缩防护套耐温150度 工作介质水乙二醇液压油","台","JB/T10205-2000",4,"2024-01-30","炼钢厂部"]
[9,7200600273,"EBT水冷式液压缸","100/56-110;图号;CY/YGTZ230130-12","双作用缸;缸径Φ100;杆径Φ56;行程110;带缓冲;工作环境温度-20℃~70℃;工作压力21MPa;试验压力30MPa;活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封;工作介质68#脂肪酸脂液压油","台","审核图纸",4,"2024-01-30","炼钢厂部"]
[10,7200100133,"液压缸","CDH1MF3/63/45/310.0A11/B1CAEMEW","缸径Φ63,杆径Φ45,行程310 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T6376-2005",10,"2024-01-30","340热轧"]
[11,7200100065,"液压缸","CD250B80/56-160A10/02CADVA","缸径Φ80,杆径Φ56,行程600 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用氟橡胶密封","台","JB/T10205-2000",8,"2024-01-30","340热轧"]
[12,7200100125,"液压缸","CD250F63/36-150A10/02CADMA","缸径Φ63,杆径Φ36,行程150 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",3,"2024-01-30","340热轧"]
[13,7200500037,"液压缸","HG180006 PT219.80HL1-01.04.01.07-00","额定压力25MPa JB/T 5000","台","JB/T10205-2000",1,"2024-01-30","180管加工水压"]
[14,7200100128,"液压缸","CD250F80-45-400B10-01CADMT","额定压力25MPa JB/T 5000","台","JB/T10205-2000",1,"2024-01-30","180管加工水压"]
[15,7200500040,"液压缸","HG180011","TJ219HL-03.07-00 额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",1,"2024-01-30","180管加工水压"]
[16,7200100027,"液压缸","CD250B100/56-500A10/01.4CADMA","缸径Φ100,杆径Φ56,行程500 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",2,"2024-01-30","180管加工热处理"]
[17,7200100206,"液压缸","CD250E100/56-340A10/01CADMA;","L10=405，压力21MPa","台",null,2,"2024-02-27","180管加工热处理"]
[18,7200100326,"液压缸","CD250E80/56-350A10/02CGDMA","80/56-350","台","JB/T10205-2000",2,"2024-02-27","180管加工热处理"]
[19,5722800005,"液压缸","CD250E100/56-285A10/01CADMA,   图号：02680018DR5008ME018-10","带GAS50球铰耳环.  L10=380；","台","审核图纸",2,"2024-02-27","180管加工热处理"]
[20,7200100427,"液压缸","CD250F63/45-150A10/02.1CADMA","缸径63；杆径45；行程150；耐压等级25MPA；连接螺栓12.9级","台",null,2,"2024-02-27","180管加工热处理"]
[21,7200100426,"液压缸","CD250A80/56-85A10/02CADMA","缸径80；杆径56；行程85；耐压等级25MPA；连接螺栓12.9级","台","JB/T10205-2000",2,"2024-02-27","180管加工热处理"]
[22,7200400086,"液压缸","CD250E100/56-600A10/01CADMA;","L10=365;带耳环GAS50","台","JB2162-1991",2,"2024-02-27","180管加工热处理"]
[23,5722700001,"液压缸","CD250E125/70-360A10/01CADMA","带GAS60球铰耳环","台","审核图纸",2,"2024-02-27","180管加工热处理"]
[24,7502000058,"液压缸耳环","GAS35",null,"台","GB/T15242.1-2001",12,"2024-02-27","180管加工热处理"]
[25,7200500026,"液压缸","0109030-28.017-01","额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",1,"2024-02-27","180热轧"]
[26,7200200045,"液压缸","180-02690005DR5004ME067-77","CD250A100/70-145A10/01CGDMA 带GAK45耳环 额定压力25MPa","台","审核图纸",1,"2024-02-27","180热轧"]
[27,7200100174,"液压缸","SF600179","额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",6,"2024-02-27","180热轧"]
[28,7200200060,"液压缸","Z0733.03.02.03.00","额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",2,"2024-02-27","180热轧"]
[29,7200200010,"锁紧液压缸","0290017DR5004ME002-94","125/90-120,,JB/T 5000","台","审核图纸",1,"2024-02-27","180热轧"]
[30,7501800049,"液压缸活塞杆","SF600179F","45#钢；重量3.0KG；直径32","台","审核图纸",8,"2024-02-27","180热轧"]
[31,7200100377,"液压缸","CD250F125/90-380A10/02CADMA","油口G1 1/4；缸径125；杆径90；行程380；耐压等级25MPA;螺栓12.9级","台","JB/T10205-2000",3,"2024-02-27","180热轧"]
[32,7200200013,"液压缸","02690005DR5003ME005-33","CD250E120/90-450A10/01CGDMA","台","审核图纸",2,"2024-02-27","180热轧"]
[33,7200600228,"液压缸","Z0745.04.03.03G","100/70-1185;耐压等级25MPA；耐高温；带GAS50耳环。","台","审核图纸",2,"2024-02-27","180热轧"]
[34,7200400025,"液压缸","CD250B50/28-325A10/02CGDMA","06.457-6","台","JB/T10205-2000",4,"2024-02-27","340管加工热处理"]
[35,7502000053,"液压缸耳环","GAK45",null,"台","GB/T15622-1995",3,"2024-02-27","340管加工热处理"]
[36,7200600176,"液压缸","PBSF30002","63/45-32 活塞加厚","台","审核图纸",6,"2024-02-27","89热轧"]
[37,7200100305,"挡板液压缸","CD250E63/45-300A10/02CADMA",null,"台","JB/T10205-2000",1,"2024-02-27","89热轧"]
[38,7200100458,"液压缸","CD250E80/56-350A10/02CADMA;L10=345",null,"台","JB/T10205-2000",2,"2024-02-27","89热轧"]
[39,7201300022,"液压缸","Z0224.02.02.01.00","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台","审核图纸",2,"2024-02-27","219厂部"]
[40,7200100353,"液压缸","PBIDZ000,63/45-100","缸径63mm，杆径45mm，行程100mm，压力等级25MPa，V型组合密封，符合JB/T10205-2000","台","审核图纸",2,"2024-02-27","89热轧"]
[41,7200100015,"液压缸","CD250A100/70-110A10/02CADMA","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台","GB/T15622-2005",2,"2024-02-27","219厂部"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                 2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                        3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年11月液压缸公开招标采购项目           项目编号：HGJY-G2023179"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]