{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[23,0,23,11],[24,0,24,11],[25,0,25,11],[26,0,26,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年7月电动机招标采购项目                      项目编号：HGJY-G2023104"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"6000200900","伺服电机","ISMG1-14D15CD-R1A1FA","11.8kW,1500rpm,75NM,380V","台","2","2023.9.30","89油管车丝委外"]
[2,"6000200988","绕线转子三相异步电动机","YZRF500L2-8C-AU211","450Kw(JC60%);单轴;AC380V;50Hz;IP54;工作制S3-60%;转速744r/min;定子△接法;电流870A,转子Y接法;电流415A;Lw105dB(A);电流热分级180(H);带超速开关","台","1","2023.9.30","炼钢厂部"]
[3,"6000201046","三相交流异步电动机","YE4-315L1-8","额定功率90Kw;额定电压380V;绝缘等级 H ,环境温度 50，右出，安装方式B3;频率50Hz","台","1","2023.9.30","炼铁厂部"]
[4,"6000201047","三相交流异步电动机","YE4-112M-4","4KW 电压:380VAC 绝缘等级:F 防护等级:IP54 安装方式:B35 接线方式:三角型接法 S1工作制","台","2","2023.9.30","炼铁厂部"]
[5,"6000201048","三相交流异步电动机","YE4-112M-2","额定功率4Kw;额定电压380V;额定电流8.05A;额定转速2910rpm;绝缘等级H级;防护等级IP55;安装方式B3;频率50Hz","台","1","2023.9.30","炼铁厂部"]
[6,"6000201049","三相交流异步电动机","YE4-100L2-4","3KW AC380V F级 IP44 IM B3 接线 Y型 接线盒位置R(右) 定额S1","台","2","2023.9.30","炼铁厂部"]
[7,"6000201050","振动电机","ZFB-5","0.25KW，0.7A,380V,激振力 3-5 KN,振频2900次/分，绝缘等级F,","台","8","2023.9.30","炼铁厂部"]
[8,"6000201051","交流异步电机","YE4-180M-4/18.5KW","AC380V F级 IP44 IM  卧立式B35 接线 △型  35.9A 定额S1 1470r/min","台","2","2023.9.30","炼铁厂部"]
[9,"6000201052","交流异步电机","YE4-160M-4/11KW","380V F级 IP54 卧立式B35:△型接线方式 22A:1440r/min","台","2","2023.9.30","炼铁厂部"]
[10,"6000201053","交流异步电机","YE4-100L1-4/ 2.2KW","AC380V B级 IP44 IM  接线 Y型 接线 5.0A 定额S1 1420r/min","台","2","2023.9.30","炼铁厂部"]
[11,"6000201054","三相异步电动机","YE4-132M-4/V1  7.5KW","380V 7.5KW  F级绝缘   左出   环境温度50，B5","台","1","2023.9.30","炼铁厂部"]
[12,"6000201055","三相异步变频电动机","YVP2-160M-6  7.5KW","380V 7.5KW  F级绝缘   顶出","台","1","2023.9.30","炼铁厂部"]
[13,"6000201056","三相异步变频电动机","YVF2-132S-4   5.5KW","380V 5.5KW  F级绝缘   右出，B35","台","1","2023.9.30","炼铁厂部"]
[14,"6000201057","三相异步电动机","YE4-160L-2   18.5KW","380V 18.5KW  F级绝缘   右出","台","1","2023.9.30","炼铁厂部"]
[15,"6000201058","三相异步电动机","YE4-100L2-4/V1  3KW",null,"台","1","2023.9.30","炼铁厂部"]
[16,"6000201059","交流电动机","YE3-90L-4 1.5Kw","AC380V B级 IP44  接线 Y 接线盒位置(上) 3.7A 定额S1 1400r/min","台","5","2023.9.30","炼铁厂部"]
[17,"6000201060","异步交流电动机","YE3-160L-8","7.5KW，380V，17.7A，50Hz，720r/min，IP55","台","1","2023.9.30","炼铁厂部"]
[18,"6000200999","异步交流电动机","YE3-225M-4;45Kw","额定功率45Kw;额定电压380V;额定电流84.4A;额定转速1480rpm;绝缘等级:F级;防护等级IP55;安装方式B3;△型接线方式","台","1","2023.9.30","炼铁厂部"]
[19,6000200054,"变频电动机","YZP132M1-4E 6.3Kw","380V 绝缘等级H IP54 星型接法 安装方式B5 12.9A 1420r/min 出厂编号028116A-01","台",1,"2023.9.30","180厂部"]
[20,6000200052,"变频电动机","YTSZ280S-8 45Kw","380V H级 IP54 B3 92A 3-100HZ 730r/min 冷却方式IC416 接线盒在侧面 带编码器支架 No.029077T-02","台",1,"2023.9.30","340热轧"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                                \n2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                              \n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年7月电动机招标采购项目                      项目编号：HGJY-G2023104"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}