{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["（一）开标一览表","   （二）商务技术偏离表","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"（一）开标一览表","index":0,"n_rows":79,"n_cols":15,"rows_kept":79,"merged":[[0,1,0,10],[1,1,1,10],[74,7,74,10],[75,0,75,10],[76,0,76,7],[77,0,77,7],[78,0,78,7]]}
[null,"（一）开标一览表"]
[null,"项目名称：炼钢厂技改6号连铸机分体式高压法兰及高压胶管采购项目         项目编号：HGJY-G2023128"]
["序号","物料描述","规格型号","技术参数","计量单位","定尺尺寸\n其他要求","计划数量","验收标准","建议交货日期","交货地点","备注","含税单价\n(元)","含税金额\n(元)","生产厂家","备注   "]
[1,"分体式高压法兰B型","DN15 3000PSI","镀锌","个",null,4,"JBZQ 4187-2006","2023-08-03","二炼钢","分体式高压法兰B型 一头接管带密封沟槽，一头不带密封沟槽"]
[2,"分体式高压法兰B型","DN20 3000PSI","镀锌","个",null,4,"JBZQ 4187-2006","2023-08-03","二炼钢","分体式高压法兰B型 一头接管带密封沟槽，一头不带密封沟槽"]
[3,"分体式高压法兰B型","DN25 3000PSI","镀锌","个",null,4,"JBZQ 4187-2006","2023-08-03","二炼钢","分体式高压法兰B型 一头接管带密封沟槽，一头不带密封沟槽"]
[4,"分体式高压法兰B型","DN32 3000PSI","镀锌","个",null,4,"JBZQ 4187-2006","2023-08-03","二炼钢","分体式高压法兰B型 一头接管带密封沟槽，一头不带密封沟槽"]
[5,"分体式高压法兰B型","DN40 3000PSI","镀锌","个",null,4,"JBZQ 4187-2006","2023-08-03","二炼钢","分体式高压法兰B型 一头接管带密封沟槽，一头不带密封沟槽"]
[6,"分体式高压法兰B型","DN50 3000PSI","镀锌","个",null,4,"JBZQ 4187-2006","2023-08-03","二炼钢","分体式高压法兰B型 一头接管带密封沟槽，一头不带密封沟槽"]
[7,"分体式高压法兰B型","DN65 3000PSI","镀锌","个",null,4,"JBZQ 4187-2006","2023-08-03","二炼钢","分体式高压法兰B型 一头接管带密封沟槽，一头不带密封沟槽"]
[8,"分体式高压法兰B型","DN80 3000PSI","镀锌","个",null,4,"JBZQ 4187-2006","2023-08-03","二炼钢","分体式高压法兰B型 一头接管带密封沟槽，一头不带密封沟槽"]
[9,"分体式高压法兰B型","DN100 3000PSI","镀锌","个",null,4,"JBZQ 4187-2006","2023-08-03","二炼钢","分体式高压法兰B型 一头接管带密封沟槽，一头不带密封沟槽"]
[10,"分体式高压法兰B型","DN125 3000PSI","镀锌","个",null,4,"JBZQ 4187-2006","2023-08-03","二炼钢","分体式高压法兰B型 一头接管带密封沟槽，一头不带密封沟槽"]
[11,"分体式高压法兰B型","DN15 6000PSI","镀锌","个",null,4,"JBZQ 4187-2006","2023-08-03","二炼钢","分体式高压法兰B型 一头接管带密封沟槽，一头不带密封沟槽"]
[12,"分体式高压法兰B型","DN20 6000PSI","镀锌","个",null,4,"JBZQ 4187-2006","2023-08-03","二炼钢","分体式高压法兰B型 一头接管带密封沟槽，一头不带密封沟槽"]
[13,"分体式高压法兰B型","DN25 6000PSI","镀锌","个",null,4,"JBZQ 4187-2006","2023-08-03","二炼钢","分体式高压法兰B型 一头接管带密封沟槽，一头不带密封沟槽"]
[14,"分体式高压法兰B型","DN32 6000PSI","镀锌","个",null,4,"JBZQ 4187-2006","2023-08-03","二炼钢","分体式高压法兰B型 一头接管带密封沟槽，一头不带密封沟槽"]
[15,"分体式高压法兰B型","DN40 6000PSI","镀锌","个",null,4,"JBZQ 4187-2006","2023-08-03","二炼钢","分体式高压法兰B型 一头接管带密封沟槽，一头不带密封沟槽"]
[16,"分体式高压法兰B型","DN50 6000PSI","镀锌","个",null,4,"JBZQ 4187-2006","2023-08-03","二炼钢","分体式高压法兰B型 一头接管带密封沟槽，一头不带密封沟槽"]
[17,"分体式高压法兰B型","DN65 6000PSI","镀锌","个",null,4,"JBZQ 4187-2006","2023-08-03","二炼钢","分体式高压法兰B型 一头接管带密封沟槽，一头不带密封沟槽"]
[18,"分体式高压法兰B型","DN80 6000PSI","镀锌","个",null,4,"JBZQ 4187-2006","2023-08-03","二炼钢","分体式高压法兰B型 一头接管带密封沟槽，一头不带密封沟槽"]
[19,"高压胶管","25-320-1500 B1+N-φ25X4=B1+N-φ25X4 K2 F S","总成","根",null,6,"上海欧际","2023-08-03","二炼钢","两端带规格所示接头"]
[20,"高压胶管","25-320-1500 B1+N-φ25X4=B1+N-φ25X4 K2 F S","总成","根",null,6,"上海欧际","2023-08-03","二炼钢","两端带规格所示接头"]
[21,"高压胶管","38-320-1100 H11+W-φ48X6=H31+F-H K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-03","二炼钢","两端带规格所示接头"]
[22,"高压胶管","38-320-2500 H11+W-φ48X6=H31+F-H K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-03","二炼钢","两端带规格所示接头"]
[23,"高压胶管","38-320-1100 H11+W-φ48X6=H31+F-H K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-03","二炼钢","两端带规格所示接头"]
[24,"高压胶管","38-320-2500 H11+W-φ48X6=H31+F-H K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-03","二炼钢","两端带规格所示接头"]
[25,"高压胶管","12-320-1300 B1+N-φ16X3=B3+N-G1/2 K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-03","二炼钢","两端带规格所示接头"]
[26,"高压胶管","12-320-2400 B1+N-φ16X3=B3+N-G1/2 K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-03","二炼钢","两端带规格所示接头"]
[27,"高压胶管","12-320-1300 B1+N-φ16X3=B3+N-G1/2 K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-03","二炼钢","两端带规格所示接头"]
[28,"高压胶管","12-320-2400 B1+N-φ16X3=B3+N-G1/2 K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-03","二炼钢","两端带规格所示接头"]
[29,"高压胶管","12-320-1000 B3+N-φ16X3=B3+N-G3/4 K1 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-03","二炼钢","两端带规格所示接头"]
[30,"高压胶管","12-320-600 B1+N-φ16X3=B1+N-φ16X3 K1 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-03",null,"两端带规格所示接头"]
[31,"高压胶管","32-320-1200 B1+N-φ38X6=H31+F-H（32-6）K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-03",null,"两端带规格所示接头"]
[32,"高压胶管","12-16-1500 B3+N-M22X1.5=B1+N-φ16X3 K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-03",null,"两端带规格所示接头"]
[33,"高压胶管","20-320-2000 B3+N-G1=B1+N-φ25X4 K2 S","总成","根",null,4,"上海欧际","2023-08-03",null,"两端带规格所示接头"]
[34,"高压胶管","20-320-1800 B1+N-φ25X4 K2 S","总成","根",null,4,"上海欧际","2023-08-03",null,"两端带规格所示接头"]
[35,"高压胶管","12-320-3000 B1+N-φ25X4=B1（M20X1.5）K2 SF","总成","根",null,4,"上海欧际","2023-08-03",null,"两端带规格所示接头"]
[36,"高压胶管","25-16-2500 B3+N-G1=B1+N-φ28X3 G","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-03",null,"两端带规格所示接头"]
[37,"高压胶管","25-16-1500 B1+N-R1/2=B1+N-φ22X3 G","总成","根",null,4,"上海欧际","2023-08-03",null,"两端带规格所示接头"]
[38,"高压胶管","20-16-1500 B1+N-φ22X3=B1+N-φ22X3 K2","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-03",null,"两端带规格所示接头"]
[39,"高压胶管","16-250-1000 B1+N-φ20X3=B1+N-φ20X3 K2 F S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-03",null,"两端带规格所示接头"]
[40,"高压胶管","16-250-2000 B1+N-φ20X3=B3+N-G1 K2 F S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-03",null,"两端带规格所示接头"]
[41,"高压胶管","12-250-1500 B1+N-φ16X2.5=B1+N-φ16X2.5 K2 F S","总成","根",null,8,"上海欧际","2023-08-03",null,"两端带规格所示接头"]
[42,"高压胶管","25-320-11500 B1+N-φ38X6=B1+N-φ38X6 K2 S","总成","根",null,1,"上海欧际","2023-08-03",null,"两端带规格所示接头"]
[43,"高压胶管","32-16-11500 B1+N-φ38X3=B1+N-φ38X3 K2 S","总成","根",null,1,"上海欧际","2023-08-03",null,"两端带规格所示接头"]
[44,"高压胶管","16-16-11500 B1+N-φ20X3=B1+N-φ20X3 K2 S","总成","根",null,1,"上海欧际","2023-08-03",null,"两端带规格所示接头"]
[45,"高压胶管","16-320-3000 B1+N-φ20X3=B1+N-G3/4 K2 S","总成","根",null,12,"上海欧际","2023-08-03",null,"两端带规格所示接头"]
[46,"高压胶管","20-16-1200 B3+N-φ25X3=B3+N-φ25x3 K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[47,"高压胶管","12-320-1200 B3+N-φ16X3=B3+N-φ16x3 K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[48,"高压胶管","20-320-1200 B3+N-φ25X4=B3+N-φ25x4 K2 S","总成","根",null,4,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[49,"高压胶管","12-320-1700 B3+N-φ16X3=B3+N-φ16x3 K2 S","总成","根",null,4,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[50,"高压胶管","12-320-2000 B1+N-φ16X3=B1+N-M22X1.5 K2 S","总成","根",null,4,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[51,"高压胶管","16-250-1200 B1+N-G1=B1+N-∅20x3 K2 S","总成","根",null,12,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[52,"高压胶管","16-250-1000 B1+N-G3/4=B1+N-∅20x3 K2 S","总成","根",null,6,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[53,"高压胶管","16-250-2000 B1+N-G3/4=B1+N-∅20x3 K2 S","总成","根",null,6,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[54,"高压胶管","16-250-1000 B1+N-G3/4=B1+N-∅20x3 K2 S","总成","根",null,6,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[55,"高压胶管","16-250-2000 B1+N-G3/4=B1+N-∅20x3 K2 S","总成","根",null,6,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[56,"高压胶管","16-250-800 B1+N-G1=B1+N-∅20x3 K2 S","总成","根",null,36,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[57,"高压胶管","16-250-1200 B1+N-G3/4=B1+N-∅20x3 K2 S","总成","根",null,12,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[58,"高压胶管","16-250-1200 B1+N-G3/4=B1+N-∅20x3 K2 S","总成","根",null,12,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[59,"高压胶管","16-250-1200 B1+N-G3/4=B1+N-∅20x3 K2 S","总成","根",null,12,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[60,"高压胶管","32-250-1500-B1+N-Φ38x6=B1+N-Φ38x6 K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[61,"高压胶管","32-250-1000-B1+N-Φ38x6=B1+N-Φ38x6 K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[62,"高压胶管","32-250-2500-B1+N-Φ38x6=B1+N-Φ38x6 K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[63,"高压胶管","32-250-1500-B1+N-Φ38x6=B1+N-Φ38x6 K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[64,"高压胶管","32-250-2500-B1+N-Φ38x6=B1+N-Φ38x6 K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[65,"高压胶管","32-250-1500-B1+N-Φ38x6=B1+N-Φ38x6 K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[66,"高压胶管","32-250-2500-B1+N-Φ38x6=B1+N-G1 1/4 K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[67,"高压胶管","32-250-2500-B1+N-Φ38x6=B1+N-G1 1/4 K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[68,"高压胶管","32-250-2500-B1+N-Φ38x6=B1+N-G1 1/4 K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[69,"高压胶管","32-250-2500-B1+N-Φ38x6=B1+N-G1 1/4 K2 S","总成","根",null,2,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[70,"高压胶管","32-250-2500-B1+N-Φ38x6=B1+N-G1 1/4 K2 S","总成","根",null,8,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[71,"高压胶管","16-320-1000 B1+N-φ20X3=B1+N-φ20X3 K2 F S","总成","根",null,60,"上海欧际","2023-08-07",null,"两端带规格所示接头"]
[{"$nulls":7},"含税总价："]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"   （二）商务技术偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：炼钢厂技改6号连铸机分体式高压法兰及高压胶管采购项目         项目编号：HGJY-G2023128"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}